|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер | Наименование товара, работ, услуг | Требования, установленные к функциональным, техническим, качественным характеристикам товара, входящего в объект закупки (показатели, в соответствии с которыми будет устанавливаться соответствие) | | Ед. изм. | Кол-во |
| Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.) | Описание, значение |
|  | **Качели**  И.03-012 | Высота (мм) | 2100 |  |  |
| Длина (мм) | 2740 |
| Ширина (мм) | 1300 |
| **Описание** | |
| **Перекладина** | |
| Металлическая труба  диаметр, мм  толщина,мм | 57  3,2 |
| Металлическая труба  диаметр, мм  толщина,мм | 33,5  2,8 |
| Лист металлический  Толщина, мм | 4 |
| **Стойка** | |
| Стойки выполнены из клеенного бруса хвойных пород сечением 100х100мм. Все кромки бруса скруглены радиусом не менее 5мм. На каждой стороне бруса по всей его длине выполнена радиусная канавка. | наличие |
| **Закладная деталь** | |
| Металлическая труба  сечение, мм  толщина,мм | 60х30  2 |
| Лист металлический  Толщина, мм | 2 |
| **Фанерная накладка** | |
| Фанера марки ФСФ влагостойкая сорт 2/2 (шлифованная с 2х сторон). | наличие |
| Толщина,мм | 15 |
| Перекладина качели соединена насквозь со стойками и верхними накладками с помощью болтов | наличие |
| **Конструктивные особенности** | |
| Все метизы оцинкованы. | наличие |
| Все резьбовые соединения закрыты разноцветными пластиковыми заглушками. | наличие |
| Все сварные швы и острые металлические кромки скруглены по радиусу не менее 3мм. | наличие |
| **Комплектация** | |
| Перекладина, шт. | 1 |
| Сиденье качели тип “Гнездо” с подвесами, шт. | 1 |
| Закладная деталь, шт | 4 |
| Стойка, шт | 4 |
| Фанерная накладка | 4 |
| **Окраска** | |
| Металлические элементы | Для покрытия изделий из стали используется экологически чистое, обладающее хорошей устойчивостью к старению в атмосферных условиях, стабильностью цвета антикоррозийное, выдерживающее широкий диапазон температур порошковое окрашивание. |
|  |  | Фанерные элементы | Окрашенная двухкомпонентной краской стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. |  |  |
|  |  | Дерево | Масло для террасных полов |  |  |