|  |  |
| --- | --- |
| Наименование товара, работ, услуг | Требования, установленные к функциональным, техническим, качественным характеристикам товара, входящего в объект закупки (показатели, в соответствии с которыми будет устанавливаться соответствие) |
| Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.) | Описание, значение |
| **Карусель И.04-001** | Высота от уровня земли, мм | 780 |
| Ширина, мм  | 2000 |
| Длина, мм  | 2000 |
| **Описание** |
| **Каркас** |
| Размер, ммширинадлина высота | 20002000650 |
| Сварной каркас | Наличие |
| **Несущая труба (крепление осевой трубы с сиденьями):**Металлическая профильная трубаСечение, ммТолщина стенки, мм | 50х502 |
| **Укосина жесткости:**Металлическая трубадиаметр, ммТолщина стенки, мм | 33,53 |
| **Труба каркаса сиденья:**Металлическая трубаДиаметрТолщина стенки, мм | 21,32,8 |
| **Труба осевая:**Металлическая трубаДиаметрТолщина стенки, мм | 763 |
| Изделия из металла имеют плавные радиусы закругления | Наличие |
| Изделия из металла имеют тщательную обработку швов | Наличие |
| **Обойма нижняя** |
| Металлическая трубаДиаметрТолщина стенки, мм | 768 |
| Лист металлическийТолщина, мм | 8 |
| **Спинка-сиденье** |
| Фанера марки ФСФ влагостойкая сорт 2/2.(шлифованная с двух сторон)Толщина, мм  | 18 |
| **Вал** |
| Диаметр, мм | 48 |
| **Комплектация** |
| Вал, шт. | 1 |
| Каркас, шт. | 1 |
| Сиденье, спинка  | 4 компл. |
| Обойма нижняя, шт. | 1 |
| **Конструктивные особенности** |
| Карусель конструктивно состоит из металлического каркаса и 4-х сиденьев со спинками, расположенными под углом в 90° друг к другу. |   |
| Все метизы оцинкованы. | наличие |
| Все резьбовые соединения закрыты разноцветными пластиковыми заглушками. | наличие |
| Все сварные швы и острые металлические кромки скруглены по радиусу не менее 3мм. | наличие |
| Все углы фанерных и деревянных деталей скруглены по радиусу не менее 20мм. Кромки скруглены по R=5мм. | наличие |
| **Окраска** |
| Металлические элементы | Для покрытия изделий из стали используется экологически чистое, обладающее хорошей устойчивостью к старению в атмосферных условиях, стабильностью цвета антикоррозийное, выдерживающее широкий диапазон температур порошковое окрашивание. |
| Фанера | Окрашенная двухкомпонентной краской стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. |