|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер | Наименование товара, работ, услуг | Требования, установленные к функциональным, техническим, качественным характеристикам товара, входящего в объект закупки (показатели, в соответствии с которыми будет устанавливаться соответствие) | | | | Ед. изм. | Кол-во |
| Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.) | | Описание, значение | |
|  | **Карусель**  **И.04-004** | | Высота от уровня земли, мм | | 780(+/-10) |  |  |
| Диаметр, мм | | 1460(+/-10) |
| **Описание** | | |
| Конструктивно карусель выполнена из цельносварного металлического каркаса, который устанавливается на вал с подшипниками. На каркасе установлены фанерные сиденья скругленные по диаметру карусели. По всему диаметру карусели сиденья ограничены спинкой из металлической круглой трубы. Для прохода на карусель имеется один вход-выход в ограждении карусели. В центре карусели установлен металлический руль. | | наличие |
| **Каркас** | | |
| Сварной каркас | | Наличие |
| Металлическая профильная труба  Сечение, мм  Толщина стенки, мм | | 30х30  1,5 |
| Металлическая труба  Диаметр  Толщина стенки, мм | | 33,5  3,2 |
| Металлическая труба  Диаметр  Толщина стенки, мм | | 21,3  2,8 |
| Лист металлический  Толщина, мм | | 2 и 5 |
| Металлическая труба  Диаметр  Толщина стенки, мм | | 76  3 |
| Изделия из металла имеют плавные радиусы закругления | | Наличие |
| Изделия из металла имеют тщательную обработку швов | | Наличие |
| **Сиденье** | | |
| Фанера марки ФСФ влагостойкая сорт 2/2.  (шлифованная с двух сторон) | | наличие |
| Толщина, мм | | 18 |
| Кромки фанеры шлифованы | | Наличие |
| Кромки фанеры закруглены. | | Наличие |
| **Пол карусели** | | |
| Размер ,мм  Фанера ламинированная влагостойкая сорт 2/2. Кромки фанеры пропитаны цветным антисептиком и покрыты яхтным лаком. | | D= 1460 |
| Толщина, мм | | 18 |
| Кромки фанеры шлифованы | | Наличие |
| Кромки фанеры закруглены. | | Наличие |
| **Вал** | | |
| Диаметр, мм | | 45 |
| **Комплектация** | | |
| Вал, шт. | | 1 |
| Сиденье, шт. | | 3 |
| Пол площадки в комплекте, шт. | | 6 |
| Каркас, шт. | | 1 |
| **Конструктивные особенности** | | |
| Все метизы оцинкованы. | | наличие |
| Все резьбовые соединения закрыты разноцветными пластиковыми заглушками. | | наличие |
| Все сварные швы и острые металлические кромки скруглены по радиусу не менее 3мм. | | наличие |
| Все углы фанерных и деревянных деталей скруглены по радиусу не менее 20мм. Кромки скруглены по R=5мм. | | наличие |
| **Окраска** | | |
| Металлические элементы | | Для покрытия изделий из стали используется экологически чистое, обладающее хорошей устойчивостью к старению в атмосферных условиях, стабильностью цвета антикоррозийное, выдерживающее широкий диапазон температур порошковое окрашивание. |
| Фанера | | Окрашенная двухкомпонентной краской стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. |