|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер | Наименование товара, работ, услуг | Требования, установленные к функциональным, техническим, качественным характеристикам товара, входящего в объект закупки (показатели, в соответствии с которыми будет устанавливаться соответствие) | | Ед. изм. | Кол-во |
| Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.) | Описание, значение |
|  | **Карусель Фруктовый сад**  **И.04-011** | Высота от уровня земли, мм | 945(+/-10) |  |  |
| Диаметр, мм | 1575(+/-10) |
| **Описание** | |
| **Каркас** | |
| Сварной каркас | Наличие |
| Металлическая труба  Диаметр  Толщина стенки, мм | 42,3  3 |
| Металлическая труба  Диаметр  Толщина стенки, мм | 114  4 |
| Лист металлический  Толщина, мм | 2; 4 и 5 |
| Металлическая труба  Диаметр  Толщина стенки, мм | 21,3  2,8 |
| Изделия из металла имеют плавные радиусы закругления | Наличие |
| Изделия из металла имеют тщательную обработку швов | Наличие |
| **Сиденье/спинка** | |
| Фанера марки ФСФ влагостойкая сорт 2/2.  (шлифованная с двух сторон) | наличие |
| Толщина, мм | 15 |
| Кромки фанеры шлифованы | Наличие |
| Кромки фанеры закруглены. | Наличие |
| **Пол карусели** | |
| Фанера ламинированная влагостойкая сорт 2/2. Кромки фанеры пропитаны цветным антисептиком и покрыты яхтным лаком. | наличие |
| Толщина, мм | 15 |
| **Вал** | |
| Диаметр, мм | 45 |
| Лист металлический  Толщина, мм | 3 |
| **Комплектация** | |
| Вал, шт. | 1 |
| Сиденье/спинка, компл. | 4 |
| Пол площадки в комплекте, шт. | 1 |
| Каркас, шт. | 1 |
| **Конструктивные особенности** | |
| Все метизы оцинкованы. | наличие |
| Все резьбовые соединения закрыты разноцветными пластиковыми заглушками. | наличие |
| Все сварные швы и острые металлические кромки скруглены по радиусу не менее 3мм. | наличие |
| Все углы фанерных и деревянных деталей скруглены по радиусу не менее 20мм. Кромки скруглены по R=5мм. | наличие |
| **Окраска** | |
| Металлические элементы | Для покрытия изделий из стали используется экологически чистое, обладающее хорошей устойчивостью к старению в атмосферных условиях, стабильностью цвета антикоррозийное, выдерживающее широкий диапазон температур порошковое окрашивание. |
| Фанера | Окрашенная двухкомпонентной краской стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. |