|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование товара, работ, услуг | Требования, установленные к функциональным, техническим, качественным характеристикам товара, входящего в объект закупки (показатели, в соответствии с которыми будет устанавливаться соответствие) | | |
| Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.) | Описание, значение | |
|  | **Комплекс спортивный С.07-030** | Высота комплекса (мм) | | 2210 (± 10 мм) |
| Ширина, мм | | 1550 (± 10 мм) |
| Длина, мм | | 2700 (± 10 мм) |
| **Описание** | | |
| **Брус** | | |
| Длина, мм | | 2200, 1545, 2500 |
| Клееный деревянный брус выполнен из сосновой древесины, подвергнут специальной обработке и сушке до мебельной влажности, тщательно отшлифован со всех сторон. Брус имеет скругленный профиль с канавкой посередине.  Сечение, мм | | 100х100 |
| **Перекладина** | | |
| Длина, мм | | 1100 |
| Металлическая труба  Диаметр, мм  Толщина стенки, мм | | 26,8  2,8 |
| Лист металлический  Толщина, мм | | 3 |
| **Закладные детали под фундамент** | | |
| Лист металлический  Толщина, мм | | 2 |
| Металлическая труба  Сечение, мм  Толщина стенки, мм | | 60х30  2 |
| **Сетка канатная** | | |
| Канат с металлическим сердечником  Диаметр, мм | | 16 |
| Пластиковые соединители | | наличие |
| **Лестница канатная** | | |
| Металлическая труба  Диаметр, мм  Толщина стенки, мм | | 16  2 |
| Металлическая труба  Диаметр, мм  Толщина стенки, мм | | 21,3  2,5 |
| Лист металлический  Толщина, мм | | 2 |
| Канат с металлическим сердечником  Диаметр, мм | | 16 |
| Пластиковые соединители | | наличие |
| **Перекладина под кольца / канат** | | |
| Металлическая труба  Диаметр, мм  Толщина стенки, мм | | 26,8  2,5 |
| Лист металлический  Толщина, мм | | 3 и 5 |
| **Канат для лазания** | | |
| Канат полистиловый  Диаметр, мм | | 32 |
| **Комплектация** | | |
| Закладные детали под фундамент, шт. | | 6 |
| Сетка канатная, шт. | | 1 |
| Перекладина, шт. | | 19 |
| Брус, шт. | | 10 |
| Лестница канатная, шт. | | 1 |
| Перекладина под кольца, шт. | | 1 |
| Канат для лазания, шт. | | 1 |
| Кольцо гимнастическое, шт. | | 2 |
| Перекладина под канат, шт. | | 1 |
| **Конструктивные особенности** | | |
| Все метизы оцинкованы. | | наличие |
| Все резьбовые соединения закрыты разноцветными пластиковыми заглушками. | | наличие |
| Все сварные швы и острые металлические кромки скруглены по радиусу не менее 3мм. | | наличие |
| Все углы фанерных и деревянных деталей скруглены по радиусу не менее 20мм. Кромки скруглены по R=5мм. | | наличие |
| **Окраска** | | |
| Металлические элементы | | Для покрытия изделий из стали используется экологически чистое, обладающее хорошей устойчивостью к старению в атмосферных условиях, стабильностью цвета антикоррозийное, выдерживающее широкий диапазон температур порошковое окрашивание. |
| Фанера | | Окрашенная двухкомпонентной краской стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. |