|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование товара, работ, услуг | Требования, установленные к функциональным, техническим, качественным характеристикам товара, входящего в объект закупки (показатели, в соответствии с которыми будет устанавливаться соответствие) |
| Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.) | Описание, значение |
|  | **Комплекс спортивный С.07-030** | Высота комплекса (мм)  | 2210 (± 10 мм) |
| Ширина, мм | 1550 (± 10 мм) |
| Длина, мм | 2700 (± 10 мм) |
| **Описание** |
| **Брус**  |
| Длина, мм | 2200, 1545, 2500 |
| Клееный деревянный брус выполнен из сосновой древесины, подвергнут специальной обработке и сушке до мебельной влажности, тщательно отшлифован со всех сторон. Брус имеет скругленный профиль с канавкой посередине.Сечение, мм | 100х100 |
| **Перекладина**  |
| Длина, мм | 1100 |
| Металлическая трубаДиаметр, ммТолщина стенки, мм | 26,82,8 |
| Лист металлический Толщина, мм | 3 |
| **Закладные детали под фундамент** |
| Лист металлический Толщина, мм | 2 |
| Металлическая трубаСечение, ммТолщина стенки, мм | 60х302 |
| **Сетка канатная** |
| Канат с металлическим сердечникомДиаметр, мм | 16 |
| Пластиковые соединители  | наличие |
| **Лестница канатная**  |
| Металлическая трубаДиаметр, ммТолщина стенки, мм | 162 |
| Металлическая трубаДиаметр, ммТолщина стенки, мм | 21,32,5 |
| Лист металлический Толщина, мм | 2 |
| Канат с металлическим сердечникомДиаметр, мм | 16 |
| Пластиковые соединители  | наличие |
| **Перекладина под кольца / канат** |
| Металлическая трубаДиаметр, ммТолщина стенки, мм | 26,82,5 |
| Лист металлический Толщина, мм | 3 и 5 |
| **Канат для лазания** |
| Канат полистиловый Диаметр, мм | 32 |
| **Комплектация** |
| Закладные детали под фундамент, шт. | 6 |
| Сетка канатная, шт. | 1 |
| Перекладина, шт. | 19 |
| Брус, шт. | 10 |
| Лестница канатная, шт. | 1 |
| Перекладина под кольца, шт. | 1 |
| Канат для лазания, шт. | 1 |
| Кольцо гимнастическое, шт. | 2 |
| Перекладина под канат, шт. | 1 |
| **Конструктивные особенности** |
| Все метизы оцинкованы. | наличие |
| Все резьбовые соединения закрыты разноцветными пластиковыми заглушками. | наличие |
| Все сварные швы и острые металлические кромки скруглены по радиусу не менее 3мм. | наличие |
| Все углы фанерных и деревянных деталей скруглены по радиусу не менее 20мм. Кромки скруглены по R=5мм. | наличие |
| **Окраска** |
| Металлические элементы | Для покрытия изделий из стали используется экологически чистое, обладающее хорошей устойчивостью к старению в атмосферных условиях, стабильностью цвета антикоррозийное, выдерживающее широкий диапазон температур порошковое окрашивание. |
| Фанера | Окрашенная двухкомпонентной краской стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. |